西丽街道慢行交通安全与秩序

改善工程项目工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **社区** | **位置** | **工程内容** | **用材与规格** | **工程量** | **单位** |
| 1 | **新围** | **鼎信大厦（新围村）周边** | 人非隔离护栏 | 深标Ⅱ港式镀锌，700mm\*1500mm， 含制作、镀锌、油漆、运输、安装护栏底座及基础等 | 25 | 米 |
| 2 | 人行闸口 | 304不锈钢，φ50管，厚度3mm，3件/套，长1000\*宽600\*高900mm，含制作、运输、安装基础等 | 2 | 套 |
| 3 | 反光贴（护栏端头、中间间隔布设） | 常规（每套警示轮廓标2个） | 4 | 套 |
| 4 | 非机动车道标线、行人标识等 | 深标Ⅱ热熔普料，厚度2.0mm | 40 | 平方米 |
| 5 | 行人单车分流标志牌（含指引牌、立杆) | 人非标志牌φ600mm铝塑板加铝槽，抱箍，超强级反光膜，立柱Φ76\*2500mm | 2 | 套 |
| 6 | 绿地平整、植草砖敷设 | 绿地平整，地基夯实，植草砖250\*200\*60mm铺装，1:3水泥沙打底80mm厚，混凝土制作，绿色 | 368.3 | 平方米 |
| 7 | 拆除3处草地护栏 | 拆除路侧草地护栏 | 15 | 米 |
| 8 | 行人隔离柱 | 行人隔离柱φ89\*900mm，超强级反光膜 | 25 | 根 |
| 9 | 更换铸铁井盖 | φ900mm铸铁井盖 | 4 | 个 |
| 10 | 挖掘拆除花坛，长度31米\*宽度1.8米\*高0.8米 | 挖机花坛土方 | 38 | 立方米 |
| 11 | 机械拆除原砖砌基础 | 12 | 立方米 |
| 12 | 自卸汽车外运拆除原砖砌基础 | 15.6 | 　 |
| 13 | 两块绿地停车位做挡车石 | 挡车石混凝土制作500\*200\*100mm，运输，安装，挖地基，C25混凝土包封 | 154 | 米 |
| 14 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | 9.24 | 立方米 |
| 15 | 余土外运 | 自卸汽车外运施工余土土方 | 47.24 | 立方米 |
| 16 | 挡车墙修复（鼎新大厦停车场） | 1.现状挡车墙打磨，清理 2.水泥沙浆批灰 | 20.05 | 平方米 |
| 17 | 清除地被植物 | 人工清理、清运清理绿化地地被植物 | 368.3 | 平方米 |
| 18 | 人行道砖铺设 | 人行通道透水砖230\*115mm厚度60mm混凝土制作，红色，1:3水泥沙打底80mm厚，混凝土制作、 | 16.5 | 平方米 |
| 19 | **366大街-鼎信大厦周边** | 人非隔离护栏 | 深标Ⅱ港式镀锌，700mm\*1500mm， 含制作、镀锌、油漆、运输、安装护栏底座及基础等 | 54 | 米 |
| 20 | 人行闸口 | 304不锈钢，φ50管，厚度3mm，3件/套，长1000\*宽600\*高900mm，含制作、运输、安装基础等 | 1 | 套 |
| 21 | 反光贴（护栏端头、中间间隔布设） | 常规（每套警示轮廓标2个） | 12 | 套 |
| 22 | 非机动车道标线、行人标识等 | 深标Ⅱ热熔普料，厚度2.0mm | 38 | 平方米 |
| 23 | 行人单车分流标志牌（含指引牌、立杆) | 人非标志牌φ600mm铝塑板加铝槽，抱箍，超强级反光膜，立柱Φ76\*2500mm | 2 | 套 |
| 24 | 原派出所台阶拆除 | 台阶拆除人工费 | 15.5 | 平方米 |
| 25 | 人行道砖铺设 | 铺贴5cm芝麻灰花岗岩板，水泥砂浆结合层 厚度2cm | 3.6 | 平方米 |
| 26 | 人行道砖铺设 | 人行通道透水砖230\*115mm厚度60mm混凝土制作，红色，1:3水泥沙打底80mm厚，混凝土制作、 | 15.5 | 平方米 |
| 27 | 余方弃置 | 建筑废渣 | 12.6 | 立方米 |
| 28 | 更换铸铁井盖 | φ900mm铸铁井盖 | 1 | 个 |
| 29 | 钢管挡车架（Φ76mm镀锌钢管，L=2m） | (1) 2m(2) 镀锌无缝钢管φ76mm，t=3.5mm(3) 贴IV类反光膜(4) 包括运输、安装等 | 4 | 套 |
| 30 | 可移动护栏 | 深标Ⅱ港式镀锌700mm\*2000mm | 51 | 米 |
| 31 | **丽城** | **天虹商场周边** | 植被清除、绿地平整、人工挖土方 | 植被清除、绿地平整、人工挖土方 | 38.6 | 平方米 |
| 32 | 人行道砖铺设 | 人行通道透水砖230\*115mm厚度60mm混凝土制作，红色，1:3水泥沙打底80mm厚，混凝土制作、 | 38.6 | 平方米 |
| 33 | 路缘石 | 芝麻灰花岗岩大理石路缘石500\*200\*100mm，18米，C25混凝土包封 | 18 | 米 |
| 34 | 余土外运 | 自卸汽车外运施工余土土方 | 8.8 | 立方米 |
| 35 | 人非隔离护栏 | 深标Ⅱ港式镀锌，700mm\*1500mm， 含制作、镀锌、油漆、运输、安装护栏底座及基础等 | 68 | 米 |
| 36 | 行人隔离柱 | 行人隔离柱φ89\*900mm，超强级反光膜 | 37 | 根 |
| 37 | 反光贴（护栏端头、中间间隔布设） | 常规（每套警示轮廓标2个） | 6 | 套 |
| 38 | 非机动车道标线、行人标识等 | 深标Ⅱ热熔普料，厚度2.0mm | 47 | 平方米 |
| 39 | 行人单车分流标志牌（含指引牌、立杆) | 人非标志牌φ600mm铝塑板加铝槽，抱箍，超强级反光膜，立柱Φ76\*2500mm | 2 | 套 |
| 40 | 更换铸铁井盖 | φ900mm铸铁井盖 | 1 | 个 |
| 41 | 安砌侧(平、缘)石 | 芝麻灰花岗岩平道牙 500\*200\*100mm。C25混凝土垫层 | 23.5 | 米 |
| 42 | 护栏立柱 | 满足相关施工技术规范 | 2 | 根 |
| 43 | 迁移地铁混凝土警示柱 | 1.保护拆除现状警示柱2.转运，开挖现状路面及恢复拆除路面高度2米，宽25厘米\*25厘米  | 1 | 根 |
| 44 | 移植树木 | 1现状树木保护拆除，转运，种植，浇灌树高3米，树直径25厘米 | 2 | 棵 |
| 45 | **西丽** | **西丽幼儿园周边** | 人非隔离护栏 | 深标Ⅱ港式镀锌，700mm\*1500mm， 含制作、镀锌、油漆、运输、安装护栏底座及基础等 | 56 | 米 |
| 46 | 反光贴（护栏端头、中间间隔布设） | 常规（每套警示轮廓标2个） | 6 | 套 |
| 47 | 非机动车道标线、行人标识等 | 深标Ⅱ热熔普料，厚度2.0mm | 38 | 平方米 |
| 48 | 行人隔离柱 | 行人隔离柱φ89\*900mm，超强级反光膜 | 18 | 根 |
| 49 | 行人单车分流标志牌（含指引牌、立杆) | 人非标志牌φ600mm铝塑板加铝槽，抱箍，超强级反光膜，立柱Φ76\*2500mm | 2 | 套 |
| 50 | 绿地平整、植草砖敷设 | 绿地平整，地基夯实，植草砖250\*200\*60mm铺装，1:3水泥沙打底80mm厚，混凝土制作，绿色 | 163.4 | 平方米 |
| 51 | 余土外运 | 自卸汽车外运施工余土土方 | 34.5 | 立方米 |
| 52 | 迁移充电桩、草地护栏 | 拆除护栏 | 18 | 米 |
| 53 | 护栏立柱 | 满足相关施工技术规范 | 2 | 根 |
| 54 | **西丽居委周边** | 人非隔离护栏 | 深标Ⅱ港式镀锌，700mm\*1500mm， 含制作、镀锌、油漆、运输、安装护栏底座及基础等 | 125 | 米 |
| 55 | 反光贴（护栏端头、中间间隔布设） | 常规（每套警示轮廓标2个） | 26 | 套 |
| 56 | 非机动车道标线、行人标识等 | 深标Ⅱ热熔普料，厚度2.0mm | 65 | 平方米 |
| 57 | 行人单车分流标志牌（含指引牌、立杆) | 人非标志牌φ600mm铝塑板加铝槽，抱箍，超强级反光膜，立柱Φ76\*2500mm | 2 | 套 |
| 58 | 行人隔离柱 | 行人隔离柱φ89\*900mm，超强级反光膜 | 18 | 根 |
| 59 | **西丽小区及茶光地铁站周边** | 人非隔离护栏 | 深标Ⅱ港式镀锌，700mm\*1500mm， 含制作、镀锌、油漆、运输、安装护栏底座及基础等 | 61 | 米 |
| 60 | 反光贴（护栏端头、中间间隔布设） | 常规（每套警示轮廓标2个） | 6 | 套 |
| 61 | 非机动车道标线、行人标识等 | 深标Ⅱ热熔普料，厚度2.0mm | 38 | 平方米 |
| 62 | 行人单车分流标志牌（含指引牌、立杆) | 人非标志牌φ600mm铝塑板加铝槽，抱箍，超强级反光膜，立柱Φ76\*2500mm | 2 | 套 |
| 63 | 拆除树池护栏 | 按人工费测算 | 60 | 米 |
| 64 | 混凝土及挡车石停车位 | 混凝土制作长12.5米\*宽1.8米，C30混凝土，厚度20厘米 | 23.04 | 平方米 |
| 65 | 异土回填长12.5米\*宽1.8米厚0.6米 | 13.5 | 立方米 |
| 66 | 花岗岩大理石挡车石500\*200\*100mm | 16.1 | m |
| 67 | 绿地平整，植草砖铺装 | 绿地平整，地基夯实，植草砖250\*200\*60mm铺装，1:3水泥沙打底80mm厚，混凝土制作，绿色 | 34.4 | 平方米 |
| 68 | 余土外运，泥头车运输、装卸 | 6.88 | 立方米 |
| 69 | 行人隔离柱 | 行人隔离柱φ89\*900mm，超强级反光膜 | 23 | 根 |
| 70 | **丽雅** | **悦方广场及留仙洞地铁站周边** | 人非隔离护栏 | 深标Ⅱ港式镀锌，700mm\*1500mm， 含制作、镀锌、油漆、运输、安装护栏底座及基础等 | 249 | 米 |
| 71 | 行人隔离柱 | 行人隔离柱φ89\*900mm，超强级反光膜 | 60 | 根 |
| 72 | 行人单车分流标志牌（含指引牌、立杆) | 人非标志牌φ600mm铝塑板加铝槽，抱箍，超强级反光膜，立柱Φ76\*2500mm | 4 | 套 |
| 73 | 挡车架拆除 | 按人工费测算 | 10 | 套 |
| 74 | 反光贴（护栏端头、中间间隔布设） | 常规（每套警示轮廓标2个） | 14 | 套 |
| 75 | 非机动车道标线、行人标识等 | 深标Ⅱ热熔普料，厚度2.0mm | 44.5 | 平方米 |
| 76 | 护栏立柱 | 满足相关施工技术规范 | 6 | 根 |
| 77 | **所有慢行空间相关位置** | 现有标线打磨清除 | 1、人工打磨2、其他满足相关施工技术规范 | 146 | 平方米 |