附件3

乒乓球、羽毛球、网球发球机标准参数

一、乒乓球

发球机供球频率、出球速度、出球角度可调，储球容量不小于100个，能够定点发球和随机发球，集球网自动收集并循环出球，满足考试要求。

发球机设在考生对面球台中间位置，出球口在台面以上，按照设定好的组合动作顺序连续、重复供球。供球频率55个球(±1)/分钟，球的旋转角度为0°，出球速度26千米(±1)/小时，左右开角16.5°(±0.5)，球过网上缘8厘米左右高度。

二、羽毛球

发球机供球频率、出球速度、出球角度可调，储球容量不小于200个，满足考试要求。

发球机置于发球区中心位，供球频率20个球(±1)/分钟，出球速度40千米(±1)/小时，仰角35°(±1)，正手高远球开角11°(±0.5)、头顶高远球开角5°(±0.5)，以高远球连续、交替送至对方场地正手、头顶击球区。

三、网球

发球机出球速度、出球频率、出球角度可调，储球容量不小于150个，满足考试要求。

发球机置于对方场地底线中点位置，供球频率20个球(±1)/分钟，出球速度40千米/小时，仰角为20°(±0.5)，左右开角10°(±0.5)，向对方场地正、反手区域交替供球。