附件

深圳市气象灾害风险预警工作指引
（2026年版）

为发挥气象防灾减灾第一道防线作用，保障人民群众生命财产安全，市气象局、市水务局、市应急管理局根据2025年灾害性天气影响情况，对《深圳市气象灾害风险预警工作指引（2025年版）》进行了修订补充。主要修订内容如下：
1.根据2025年灾害影响情况，检验、评估和修订街道积水降雨阈值，对部分街道积水降雨阈值、积水风险点位进行调整；
2.修订了暴雨风险、大风风险分级阈值表，根据《深圳市市政规划标准与准则》调整了积涝风险对应的积水深度；
[bookmark: _GoBack]3.市气象局、市水务局、市应急管理局根据《深圳市各街道积水降雨阈值表（2026年版）》（附件1）和《深圳市暴雨风险阈值表》（附件2）制作了街道实时暴雨风险图，反映实况雨量与街道暴雨阈值、风险等级对应关系，于今年汛期向全市防灾责任人推广试用；
4.根据最新《广东省气象灾害应急预案》，对重要基础设施台风、暴雨灾害风险提示进行修改完善。

附件：1.深圳市各街道积水降雨阈值表（2026年版）
      2.深圳市暴雨风险阈值表
      3.深圳市大风风险阈值表
      4.深圳市主要气象灾害影响提示
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附件1
[bookmark: _Hlk159936655]深圳市各街道积水降雨阈值表（2026年版）
01 福田区
	街道
	降雨阈值
	风险提示

	福保街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm
	滨河益田立交桥洞易积水，福保1、3、4号通道有积水风险。

	福田街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥70mm
	滨河皇岗立交桥洞易积水；岗厦北地铁站周边（低洼区域）有积水（内涝）风险。

	华强北街道
	半小时雨量≥40mm或1小时雨量≥65mm或3小时雨量≥100mm
	地势低洼区域易积水。

	南园街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm
	地势低洼区域、同心南路巴登西村路口段有积水风险，滨河水质净化厂有河水倒灌、积水（内涝）风险。

	园岭街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm
	上步红荔路口易积水。

	华富街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm
	红荔路与皇岗路交汇东北角易积水。

	莲花街道
	半小时雨量≥40mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥65mm
	深南新洲一号立交桥洞、北环新洲立交东南角辅道易积水。

	梅林街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥70mm
	北环新洲立交桥洞有积水（内涝）风险。

	沙头街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥65mm
	广深高速桥下滨海大道北侧辅道、白石路转滨河大道三岔路易积水；海园一路隧道、福强路沙尾村路段有积水（内涝）风险。

	香蜜湖街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	深南大道车公庙交通枢纽段、香蜜湖下穿通道有积水（内涝）风险。
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02 罗湖区
	街道
	降雨阈值
	风险提示

	桂园街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	深圳市口腔医院有积水（内涝）风险。

	东门街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥65mm
	老街地铁站周边（低洼区域）有积水（内涝）风险。

	黄贝街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥65mm
	文锦中路罗湖区委至爱国路口、爱国路东湖公园门口段、罗芳立交易积水。沿河南路文锦渡口岸段有积水（内涝）风险。

	莲塘街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥65mm
	罗沙路莲塘口岸段有积水（内涝）风险。

	清水河街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥85mm
	下坪垃圾焚烧发电厂周边地势低洼区域有积水（内涝）风险

	笋岗街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	地势低洼区域、洪湖二街44号大院路段、宝岗路转笋岗东路路段易积水。

	翠竹街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	爱国路东湖公园门口段易积水。深圳人民医院内部局部地势低洼路段有积水（内涝）风险。

	东晓街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	地势低洼区域易积水。

	南湖街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	罗湖火车站、罗湖汽车客运站和平路地势低洼区域有积水（内涝）风险。

	东湖街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm
	爱国路东湖公园门口段易积水。








03 盐田区
	街道
	降雨阈值
	风险提示

	沙头角街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥70mm
	地势低洼区域易积水。

	海山街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	地势低洼区域易积水。

	盐田街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥70mm
	地势低洼区域易积水。

	梅沙街道
	半小时雨量≥40mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥90mm
	地势低洼区域易积水。



 











04 南山区
	街道
	降雨阈值
	风险提示

	沙河街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥70mm
	白石洲村地势低洼处、深南大道石洲中路交汇处、北环大道沙河东立交桥易积水；滨海大道路面下沉工程周边深湾四路、白石路与沙河东路交汇处有积水（内涝）风险。

	西丽街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥75mm
	沁园路与沁园二路路口处周边地势低洼处易积水；石鼓路和留仙大道交界处、沙河西路同乐路口有积水（内涝）风险。

	粤海街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥60mm
	科苑南路白石路至高新南十道易积水；深南大道科技立交至沙河西天桥段、东滨隧道有积水（内涝）风险。

	南山街道
	半小时雨量≥40mm或1小时雨量≥60mm或3小时雨量≥85mm
	怡海大道海关保税区、月亮湾大道前湾三路交汇处、前海路与港前路路口荔湾地铁站易积水；南山村及南园村地势低洼处、妈湾电厂周边、前海地下道路、桂庙隧道有积水（内涝）风险。

	桃源街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	龙井庭苑易积水；国家超级计算深圳中心周边学康路、笃志路、笃学路局部低洼区域有积水（内涝）风险。

	招商街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	商海路与港湾大道交汇处、南康路与港湾大道、兴海大道交汇处有积水风险。

	蛇口街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	深圳湾口岸周边东三路、东四路、深圳湾口岸周边消防一道、消防二道、望海路地势低洼区域有积水（内涝）风险。

	南头街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥60mm
	107国道深南北环立交③公交站至双界河北岸路段等地势低洼区域易积水，关口路、宝民一路有积水（内涝）风险







05 宝安区
	街道
	降雨阈值
	风险提示

	新安街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥65mm
	107国道新安段、海雅缤纷城建安一路、宝龙市场易积水；海天路地下通道、科林源大厦门口三岔口、公园路桥底、宝安体育馆有积水（内涝）风险。

	西乡街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥65mm
	宝安大道固戍地铁站周边（低洼区域）、107国道南行固戍大门、金湾大道精益堆场、西乡海鲜市场片区易积水；前进二路地势低洼区域、金湾大道中锦钢材交易中心段、海城新村有积水（内涝）风险。

	航城街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥60mm
	洲石路鹤洲桥底、三围南路西乡台兴产业园、后瑞北区、钟屋工业区18栋厂房旁易积水；钟屋工业三路、爱民路117号有积水（内涝）风险。

	福永街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥95mm
	福围市场段、日富路、白石厦东区华中路等地势低洼区域易积水。

	福海街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	国际会展中心凤塘大道隧道周边有积水（内涝）风险。

	新桥街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	外环路广深高速新桥立交、上星南路与中心路丽沙花都、万丰派出所、洪田桥洞易积水。

	沙井街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥70mm
	帝堂路锦程路以西段、北环路、辛养旧村、和一社区团结街、沙井西环路正科时代段、新志兴一路西行方向易积水。

	松岗街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	地势低洼区域易积水。

	燕罗街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥75mm
	幸福路与恒珠一路、山门第三工业区周边地势低洼区域易积水；朝阳路与广田路交汇、红燕路与朝阳路交汇有积水（内涝）风险。

	石岩街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥55mm
	汇裕名都小区、应人石天宝路段易积水；祝龙田龙大高速桥涵有积水（内涝）风险。



06 龙岗区
	街道
	降雨阈值
	风险提示

	平湖街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥85mm
	振业路平湖火车站隧道口、新木路广深铁路桥底、新木路新围仔公交站段、鹅公岭大围村易积水；深圳市龙岗区实验高级中学有积水（内涝）风险。

	布吉街道
	半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥70mm
	长龙地铁站周边（布吉中学至西环路段低洼区域），宝丽路粤宝花园一期段易积水。

	吉华街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥55mm
	松元头老村、龙博路桥涵段、布李路富民城段、水径水泰昌工业区段、吉华路水径段易积水。

	坂田街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm
	光雅园篮球场易积水。

	南湾街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥85mm
	沙西小学至南岭万家乐段、万科公园里丹平快速路段易积水；平湖分输站有积水（内涝）风险。

	横岗街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥65mm
	深坑路与深竹路交汇处易积水。

	园山街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥70mm
	坳新路口、新坡塘老围易积水；坳背地铁站周边（低洼区域）有积水（内涝）风险。

	龙城街道
	半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥30mm或3小时雨量≥50mm
	清林路与黄阁路交汇处、龙城大道与龙平西路交汇处易积水；英才学校、龙翔大道与吉祥路交叉口、龙翔大道与龙城大道交汇路口、龙平西路与爱龙路交汇处、深圳市龙岗区政务服务和数据管理局龙岗区智慧中心机房、深圳龙城医院、深圳大运中心、龙岗区政府机关大院有积水（内涝）风险。

	龙岗街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥55mm
	碧新路惠盐高速桥底、雄丰路低洼路段易积水。

	宝龙街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥55mm
	宝荷路中心加油站对面易积水；高背路惠盐高速桥洞、同心阳和浪老屋村、乐园路黄屋村门口易积水。

	坪地街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥65mm
	龙岗大道汇源公交站、石碧西路、四方埔社区英才路、长山路易积水。



07 龙华区
	街道
	降雨阈值
	风险提示

	龙华街道
	半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥65mm
	工业路壹成中心段、和平路与东环一路交叉口道路等地势低洼区域易积水。

	大浪街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥60mm
	罗泰路机荷高速桥底、大浪南路与华悦路交汇处易积水。

	观澜街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm
	昌茂二路、黄背坑路口有积水（内涝）风险。

	民治街道
	半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥55mm
	人民路福龙路桥底、万众城绿景香颂段等地势低洼区域易积水。

	观湖街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥60mm
	有轨电车文澜站、环观南路与观平路交汇处易积水。

	福城街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥60mm
	观光路与福前路交汇处、观澜大道竹村段易积水。









08 坪山区
	街道
	降雨阈值
	风险提示

	坪山街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm
	宝山第二工业区易积水。

	龙田街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	龙兴南路龙田社区大水湾、同富裕工业区同富裕路、龙兴北路、莹展工业区、龙兴南路与龙湾路交汇处易积水。

	碧岭街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥70mm
	地势低洼区域易积水。

	石井街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	地势低洼区域易积水。

	坑梓街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm
	地势低洼区域易积水。

	马峦街道
	半小时雨量≥40mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥75mm
	锦龙大道与坪山大道交汇处易积水。










09 光明区
	街道
	降雨阈值
	风险提示

	光明街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	双明大道断头路处（正兆景嘉园旁）地势低洼区域易积水。

	公明街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥70mm
	上村社区莲塘龙大桥底易积水；东环大道别墅路口等地势低洼片区有积水（内涝）风险。

	凤凰街道
	半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm
	长凤路龙大高速桥底易积水；同业路科农路桥洞、龙大高速（1#、2#、3#）桥洞、张屋旧村有积水（内涝）风险。

	马田街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥75mm
	根玉路与东方大道交汇处易积水；东环大道松宝大道段、将围社区南石路、上石家与通兴路交汇处有积水（内涝）风险。

	玉塘街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm
	警民路、东长路外环高速长圳入口等地势低洼区域有积水（内涝）风险。

	新湖街道
	半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥75mm
	圳美同富裕工业区、绘猫路与楼村一巷交汇处、康弘路新陂头牛场桥头易积水；第二职业技术学校旁广深港高铁桥底有积水（内涝）风险。


  









10 大鹏新区
	街道
	降雨阈值
	风险提示

	葵涌街道
	半小时雨量≥40mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥90mm
	虎地排易积水。

	大鹏街道
	半小时雨量≥45mm或1小时雨量≥65mm或3小时雨量≥105mm
	葵南路第一工业区、大鹏第四工业区28栋、水头村、西门新街易积水。

	南澳街道
	半小时雨量≥45mm或1小时雨量≥65mm或3小时雨量≥105mm
	地势低洼区域易积水。
















11 深汕特别合作区
	街道
	降雨阈值
	风险提示

	赤石镇
	1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥70mm
	地势低洼地段易积水。

	鹅埠镇
	1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥85mm
	大水田、杨安村有积水（内涝）风险。

	小漠镇
	1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥85mm
	大围村、元宵围村易积水。

	鲘门镇
	1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥85mm
	港尾易积水；驷马岭村、新径村有积水（内涝）风险。



说明：“易积水”表示上述降雨阈值下近两年出现过积水（内涝）；“有积水（内涝）风险”表示1小时90毫米降雨工况下数值模型模拟出现积水（内涝）；
修改办法：选择22—23年以及24—25年积涝发生时最近站点的最大3小时雨量，得到各区不同时段积涝发生时的平均降水强度，比较两个时段的降水变化，并按比例对各区各街道的降水阈值进行修改。


附件2
深圳市暴雨风险阈值表
深圳市气象局根据2018—2025年暴雨积水灾情数据，关联最近雨量站30分钟、1小时、3小时降水数据，从统计规律角度分析积水与降雨量数据的关联，并根据积水深度对市民生活出行的主要影响制作此表。深圳市积水暴雨风险阈值表共设置四个风险级别：四级风险、三级风险、二级风险和一级风险。其中，阈值为附件1深圳市各街道积水降雨阈值表中的各街道积水降雨阈值，按照下表进行风险等级划分：
	序号
	风险级别
	提示色
	阈值设置
	对应积水深度
	潜在影响
	典型过程

	1
	四级风险
	蓝色
	阈值90%≤降雨量＜阈值120%
	约0.05m—0.15m
	轻微影响行人通行
	/

	2
	三级风险
	黄色
	阈值120%≤降雨量＜阈值150%
	约0.15m-0.27m
	严重影响行人通行；轻微影响汽车通行
	2024年“9·18”（排名330）
2023年“9·10”（排名364）

	3
	二级风险
	橙色
	阈值150%≤降雨量＜阈值200%
	约0.27m-0.5m
	轻微影响汽车通行；行人有触电风险
	2023年“5·23”（排名107）
2024年“6·1”（排名212，
台风“马力斯”）

	4
	一级风险
	红色
	阈值200%≤降雨量
	约0.5m以上
	行人、汽车不可通过；有触电风险；地铁站可能进水，危及行人、汽车安全
	2025年“8·5”（排名4）
2022年“5·12”（排名9）
2024年“9·6”（排名31，
台风“摩羯”）
2021年“7·20”（排名35）


说明：表中数据仅从统计规律角度进行划分，供各级防灾责任人参考使用。
以半小时雨量阈值为例，若某街道半小时雨量阈值为50毫米，当半小时降雨超过50毫米时，该街道大概率会发生积涝。当半小时降雨为45—60毫米时，该街道存在四级风险；当半小时降雨为60—75毫米时，该街道存在三级风险；当半小时降雨为75—100毫米时，该街道存在二级风险；当半小时降雨大于100毫米时，该街道存在一级风险。
暴雨风险阈值包含半小时雨量、1小时雨量和3小时雨量，若暴雨阈值风险级别划分出现相互交叉的情况，则以风险程度更高的级别作为最终判定的结果。如某街道半小时降雨阈值为50毫米，1小时降雨阈值为70毫米，当半小时降雨为90毫米时，按半小时降雨阈值划分则为二级风险，按1小时降雨阈值划分则为四级风险，此时风险级别判定以较高的二级风险为最终结果。
市气象局、市水务局、市应急管理局根据附件1深圳市各街道积水降雨阈值表（2026年版）和深圳市暴雨风险阈值表制作了街道实时暴雨风险图（如下图）,本图反映实况雨量与街道暴雨阈值、风险等级对应关系，供各街道责任人参考。


[image: ]
说明：本图以2023年9月7日23:30实况降雨数据为例。

附件3
深圳市大风风险阈值表
	序号
	风险级别
	提示色
	阈值设置
	潜在影响
	典型过程

	1
	五级风险
	蓝色
	4级≤平均风＜6级，或
6级≤阵风＜8级
	高空物品可能吹落
	/

	2
	四级风险
	黄色
	6级≤平均风＜8级，或
8级≤阵风＜10级
	塔吊、堆体、施工现场大型设备晃动；高空、露天作业受影响；船舶、施工作业设备晃动；行道树倒伏、广告牌掉落、损坏城市照明设施
	2402号台风“马力斯”（排名46）
2311号台风“海葵”（排名60）
1816号台风“贝碧嘉”（排名69）

	3
	三级风险
	橙色
	8级≤平均风＜10级，或
10级≤阵风＜12级
	影响汽车通行；供排水管网破损，影响水厂运行，风浪冲击堤岸设施；影响港口、码头货物装卸和船舶停靠
	2118号台风“圆规”（排名19）
2304号台风“泰利”（排名24）
2411号台风“摩羯”（排名25）

	4
	二级风险
	红色
	10级≤平均风＜12级，或12级≤阵风＜14级
	影响危化品生产、储存场所，造成泄漏风险；影响地铁接触网，损坏地铁屏蔽门
	2309号台风“苏拉”（排名6）
1713号台风“天鸽”（排名10）
1604号台风“妮妲”（排名11）
1319号台风“天兔”（排名13）

	5
	一级风险
	紫色
	平均风≥12级，或
阵风≥14级
	破坏船只、景区游乐设施等；严重影响危化品生产、储存场所，造成泄漏风险；刮倒杆塔、损坏基站天线，机房和一体化机柜盖板，导致通信中断或设备受损；刮倒风屏障、掀翻或损坏车站顶棚，危及人员安全和影响正常运营秩序
	1822号台风“山竹”（排名1）
2518号台风“桦加沙”（排名2）
0906号台风“莫拉菲”（排名3）
1208号台风“韦森特”（排名4）




附件4
深圳市主要气象灾害影响提示
	序号
	灾种
	影响行业（对象）
	主要影响

	1
	台风

	教育
	影响学校室外教学活动；学校停课，可能影响重要考试；在校或在途师生安全受到威胁。

	
	
	交通
	交通设施及附属设施受损，道路交通受阻；海上客运、铁路、民航延误或取消、城市轨道高架或地面线受大风影响导致降速或停运、道路客运等公交线路调整或停运，可能导致乘客滞留；港口码头及交通在建工程高空、户外作业存在安全风险；风力过大会影响无人机、直升机飞行的稳定性和安全性。

	
	
	住建
	危及高空、户外作业（活动）安全；临时搭建物、简易工棚、老旧危房可能被风吹倒，玻璃幕墙可能被风吹脱落，建筑工地脚手架、塔吊、龙门吊等倒塌、损毁可能引发安全生产事故及次生、衍生灾害，可能造成人员伤亡。

	
	
	水务
	可能造成海堤损毁、潮水顶托河道水位上涨；可能造成水库浪涌；可能造成水厂/泵站停产、管道破损，导致停水。

	
	
	城管
	吹落（倒）广告牌、路灯，影响行人和交通安全；城市景观受到破坏，行道树、灯杆出现倒伏，给行人、过路车辆、供电线路带来威胁，影响路灯供电设施安全， 造成大面积灭灯；行道树断枝、落叶堵塞城市排水管网。

	
	
	旅游
	影响户外文体活动、游乐项目；旅游景观、旅游设施损毁，户外旅游人员安全受到威胁，造成游客滞留。

	
	
	农林
	农作物倒伏减产甚至绝收，农业生产设施遭受损坏，养殖业遭受损失；林木倒伏，甚至连根拔起。

	
	
	海洋
	海上作业船舶、航行船舶安全受到威胁，甚至引发重大安全事故，造成设施损毁、人员伤亡；港口码头集装箱可能被吹落；可能造成海水倒灌、海堤溃决等；海上水产养殖业遭受损失。

	
	
	基础设施
	吹落高层建筑物的悬挂物、搁置物及附属物（玻璃幕墙）；电力、通信、能源等设施设备或传输线路、管道损毁造成电力、通信、能源等传输中断，可能导致区域甚至大面积断水、断电、断网、断气等；小型住宅民居、公共建筑物（构筑物）结构性损坏；台风引起的风暴潮及天文大潮叠加，可能导致港口海水倒灌，导致码头设备和船只受损；核电站、LNG接收站等易受台风和风暴潮影响引发次生灾害。

	2
	暴雨
	教育
	影响室外教学活动；学校停课，可能影响重要考试；在校或在途师生安全受到威胁。

	
	
	交通
	道路低洼易涝点及地铁站、下凹式涵隧等交通地下空间存在积水内涝风险，可能导致设施设备受损，车辆、人员被困；海上客运、铁路、民航延误或取消，城市轨道交通线路调整或停运，道路客运等公交线路调整或停运，可能导致乘客滞留；港口码头及交通在建工程高空、户外作业存在安全风险；长时间降雨易引发地陷、道路挡土墙倒塌等次生、衍生地质灾害。暴雨天气能见度低、气流紊乱，直升机稳定性下降，可能导致迷航或失控

	
	
	住建
	可能造成地下停车场进水；可能造成住房小区地下变电站漏电停用；危及高空、户外作业安全；老旧土石房屋可能浸泡受损；建筑工地塔吊、龙门吊及其他大型设备等损毁可能引发事故及次生、衍生灾害。

	
	
	水务
	可能造成河水上涨漫溢、河堤损毁、城市积涝、山洪暴发、垮坝；导致暗涵、河道、湖泊水位上升，滞留人员有淹溺风险；水库泄（溢）洪可能导致下游内涝风险；可能造成输水管网损毁，导致用户停水。

	
	
	城管
	树木出现倒伏、断枝，给行人、过路车辆、供电线路带来威胁；大型广告牌等被暴雨伴随的大风吹倒，可能造成人员伤亡；可能导致公园积水、山体滑坡；低洼水浸区域存在漏电隐患，涉水通行有触电风险。易涝点积水， 引起线缆过水漏电，引起触电安全事故等；行道树断枝、落叶堵塞城市排水管网。

	
	
	旅游
	旅游景观、旅游设施损毁，户外旅游人员安全受到威胁，造成游客滞留。

	
	
	农林
	农田内涝、农作物减产甚至绝收，农业生产设施遭受损坏，养殖业遭受损失；连续性强降雨可造成田埂冲毁，水土流失，甚至人畜伤亡；林木倒伏。

	
	
	次生灾害
	持续强降水可能引发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害；暴雨导致积水增多，蚊虫滋生快，登革热等疫情暴发风险急剧上升。

	
	
	基础设施
	电力、通信、供水、供气等设施设备或传输线路、管道损毁造成电力、通信、供水、供气等传输中断，可能导致区域甚至大面积断水、断电、断网、断气等；极端暴雨期间口岸有受淹风险；水浸变电站可能导致变电站停运；冲毁道路桥梁，连续性强降雨容易造成高速公路路基坡面失稳产生垮塌。地铁站、地下商场、地下车库、下沉式隧道等被水淹浸，造成车辆损失，威胁生命安全；水浸区域室外用电设施可能漏电，周边行人有触电风险；可能引发地下管道等有限空间作业事故。

	3
	干旱
	水务
	水资源不足造成城市供水紧张。

	
	
	农林
	农田、池塘等缺水甚至干枯；粮食等作物、林木因缺水长势差，甚至干枯绝收；林地、草场植被退化。

	
	
	卫生
	因旱灾导致的食品和饮用水卫生安全问题引发公共卫生事件。

	
	
	生态
	江河补水不足导致水质变差风险增加。

	
	
	消防
	干旱与高温耦合将增加火灾隐患，城市垃圾堆垛、天台杂物燃烧、用电过载可能引起火灾等事故。

	4
	寒冷
	交通
	低温雨雪冰冻可能导致公路、铁路、民航运输受阻，易引发路面结冰打滑、线路覆冰中断、跑道结冰受限等问题，造成道路堵塞、人员被困、乘客滞留等情况；寒潮大风易加剧港口码头及交通在建工地高处作业、户外露天作业安全风险。

	
	
	住建
	寒潮大风易造成建筑工地塔吊、龙门吊及其他大型设备等倾倒或损毁，引发安全生产事故及次生、衍生灾害；老化的外墙瓷砖和其他建筑材料被风吹脱落，造成人员伤亡。

	
	
	城管
	寒潮大风引发高空悬挂物、搁置物、户外广告牌等被风吹落。影响行人和交通；引发城市绿化植物冻害。

	
	
	水务
	气温0℃以下时可能造成供水管网因冰冻损坏，居民供水受影响；温度剧烈变化导致土壤层出现凸起和塌陷，危及水库、山塘坝体安全。

	
	
	卫生
	感冒咳嗽、发烧、关节炎、心脑血管等患者增多，医院就诊量增加；儿童、老人、流浪乞讨人员、困难群众等群体的卫生健康因寒冷受到威胁；因使用燃气不当导致一氧化碳中毒的风险增加。

	
	
	通信
	通信设施及传输线路因冰冻损坏，重要通信枢纽供电中断。

	
	
	农林
	蔬菜、粮食等作物，以及林果业生产遭受冻害，或因日照不足、病虫害蔓延导致农作物减产减收；家禽、牲畜及水产品被冻死或患病。

	
	
	海洋
	寒潮大风影响海上作业、渔业养殖设施安全，甚至引发重大安全事故，造成设施损毁、人员伤亡。

	
	
	消防
	寒潮大风及湿度下降导致森林火险等级升高。

	5
	道路
结冰
	交通
	路面结冰可能导致道路交通受阻，造成交通拥堵。

	
	
	供水
	低温冰冻造成供水系统管道、设备冻裂，供水受阻。

	6
	雷雨
大风
	教育
	短时大风影响室外教学活动、在校和上下学学生安全。

	
	
	交通
	高峰繁忙时段道路、城市轨道等交通受阻；海上客运、铁路、民航延误或取消，城市轨道高架或地面线受大风影响导致降速或停运，道路客运等公交线路调整或停运，可能导致乘客滞留；港口码头及交通在建工程高空、户外作业存在安全风险；影响无人机飞行安全。

	
	
	住建
	可能造成地下停车场积水；可能造成住房小区地下变电站漏电停用；危及高空、户外作业安全；临时搭建物、简易工棚、老旧房屋受损；建筑工地脚手架、塔吊、龙门吊等倒塌、损毁，可能引发安全生产事故及次生、衍生灾害，造成人员伤亡；可能吹落高层建筑物的悬挂物、搁置物及附属物（玻璃幕墙），影响行人安全。

	
	
	水务
	低洼处、易涝点积水；暗涵、河道、湖泊、水库水位迅速上升，影响滞留人员人身安全。

	
	
	城管
	可能吹落（倒）广告牌、路灯等，造成人员伤亡；树木倒伏，殃及行人、车辆及周边简易建筑物。

	
	
	旅游
	影响户外文体旅游场所运营；海上旅游人员安全受到威胁。

	
	
	农林
	农作物因强风折断而减产，农业生产设施因强风吹倒而遭受损失，林木倒伏。

	
	
	海洋
	作业船舶、航行船舶、渔业养殖设施安全受到严重威胁，甚至引发重大安全事故，造成设施损毁、人员伤亡。

	
	
	危化
	雷击引发工业园区和相关危化品企业的燃爆、火灾等事故；雷击造成停机坪上户外作业人员受伤害，引发航油存储区域的火灾等事故。

	
	
	基础设施
	电力、通信等设施设备或传输线路、管道损毁造成电力、通信等传输中断。地下空间（地下商场、地铁站、地下通道、地下车库等）水浸。

	7
	冰雹
	交通
	高峰繁忙时段道路交通受阻；城市轨道高架或地面线受冰雹影响导致降速或停运，海上客运、铁路、民航延误或取消，可能导致乘客滞留；交通场站、港口码头及交通在建工程高空、户外作业存在安全风险。

	
	
	住建
	塔吊、龙门吊及其他大型设备等损毁可能引发事故及次生、衍生灾害。

	
	
	城管
	户外设施（路灯、广告灯箱）造成损失；大型广告牌等损毁，可能造成人员伤亡。

	
	
	旅游
	户外旅游人员安全受到威胁。

	
	
	农业
	造成农作物受损，户外农业生产设施受损。

	
	
	海洋
	作业船舶、航行船舶、渔业养殖设施及海上石油平台安全受到严重威胁，甚至引发重大安全事故，造成设施损毁、人员伤亡。

	
	
	基础设施
	电力、通信等设施设备或传输线路、管道损毁造成电力、通信等传输中断。

	8
	雷电
	教育
	造成雷电防护装置有待完善的学校老旧建筑破坏；学校功能教室设备及系统损坏，影响教学活动开展。

	
	
	交通
	民航、海上客运、铁路、轨道交通等延误或停运，可能导致乘客滞留；可能导致交通信号灯、情报板等交通附属设备失灵或损坏，造成交通拥堵；港口码头、交通在建工地等高空、户外作业人员存在安全风险；可能导致直升机机械损伤，电子设备失灵或火灾。

	
	
	旅游
	文物古建遭雷击破坏，旅游景区等户外经营场所旅游人员安全受到威胁。

	
	
	电力
	引起线路故障、人员伤亡、设备损坏，可能造成区域甚至大面积停电。

	
	
	通信
	通信信号缺失，数据中断，设备故障，引发生产和安全事故；政府、企业等信息系统损坏，造成城市运行混乱。

	
	
	广电
	广播电视设备损坏，广播电视信息中断。

	
	
	危化
	引发油库、气库、加油加气站、液化天然气、油 （气）管道站场、阀室等危险环境及设施损坏、爆炸或者火灾，造成人员伤亡。

	
	
	消防
	引发森林火灾，导致森林火险等级升高。

	
	
	基础设施
	充电桩硬件损坏导致无法正常提供充电服务，建筑物、建筑物内电子设备损坏，甚至引发人身伤害。

	9
	强季风
	教育
	学校停课，可能影响重要考试；在校或在途师生的安全受到威胁。

	
	
	交通
	城市轨道高架或地面线受冰雹影响导致降速或停运、海上客运、铁路、民航延误或取消，可能导致乘客滞留；风力过大会影响无人机、直升机飞行的稳定性和安全性；港口码头、交通在建工地等高空、户外作业人员存在安全风险。

	
	
	住建
	可能造成地下停车场积水；可能造成住房小区地下变电站漏电停用；危及高空、户外作业安全；临时搭建物、简易工棚、老旧房屋受损；建筑工地脚手架、塔吊、龙门吊等倒塌、损毁可能引发安全生产事故及次生、衍生灾害，造成人员伤亡；可能吹落高层建筑物的悬挂物、搁置物及附属物（玻璃幕墙），影响行人安全。

	
	
	城管
	户外广告牌等被风吹倒，可能造成人员伤亡；城市景观受到破坏，树木出现倒伏、断枝，给行人、过路车辆、供电线路等带来威胁。

	
	
	旅游
	旅游景观、旅游设施损毁，户外旅游人员安全受到威胁，造成游客滞留。

	
	
	农林
	农作物倒伏减产甚至绝收，农业生产设施受损，养殖业遭受损失，林木倒伏、断枝。

	
	
	海洋
	作业船舶、航行船舶安全受到严重威胁，甚至引发重大安全事故，造成设施损毁、人员伤亡；海上客船延航、停航，乘客大量滞留；海上水产养殖业遭受损失。

	
	
	基础设施
	临时搭建物、简易工棚、建筑物的悬挂物、广告牌、标识牌、农用薄膜、防尘网等易飘物被大风吹至电力设备上造成跳闸故障，导致区域甚至全市大面积停电；电力、通信、能源等设施设备或传输线路、管道损毁造成电力、通信、能源等传输中断；高层建筑、公共场馆、交通设施受损。

	10
	高温
	教育
	中小学生戏水溺亡事故概率高；户外教学活动中，学生中暑概率高。

	
	
	交通
	高温可能导致汽车驾驶员疲劳驾驶以及汽车爆胎、自燃等交通事故；高温可能导致危险化学品在运输过程中“跑、冒、滴、漏”，并在高温下分解，导致燃烧、爆炸。

	
	
	住建
	有限空间内污物在高温下更易产生沼气、硫化氢、一氧化碳等有毒有害易燃气体，导致人员中毒，气体爆燃的风险增大；高温天气下，人员容易忽视个人防护，高空坠落事故易发；高温下室外作业人员中暑概率增加。

	
	
	农林
	影响农作物生长以及水产养殖业，可能引发森林火灾。

	
	
	旅游
	高温天气下，水上旅游人数增加，人员溺水事故可能增加。

	
	
	卫生
	户外、露天工作者健康受到威胁，热射病、中暑、心脏病、高血压等患者增加，疟疾和登革热等疾病传播加剧，医院就诊量增加。

	
	
	电力
	电网负荷增大，供电紧张，可能引发区域性停电事件。

	
	
	危化
	易燃易爆危险品运输或存放不当可能引发生产安全事故。

	
	
	消防
	超负荷用电导致火灾等事故；线路高温老化导致漏电、火灾等事故。

	
	
	生态
	高温天气易加剧臭氧污染，威胁人体健康。

	11
	大雾
	交通
	低能见度可能影响道路交通、机场、港口码头等安全运营，存在乘客滞留风险。

	
	
	卫生
	易诱发呼吸系统疾病，医院就诊量增加。

	
	
	电力
	电网发生“污闪”故障，造成大面积停电。

	12
	灰霾
	交通
	低能见度可能影响道路交通、机场、港口码头等安全运营，存在乘客滞留风险。

	
	
	卫生
	直接影响身体健康，户外活动易诱发呼吸系统、心脑血管系统疾病等。

	
	
	生态
	造成大气环境质量变差，加重大气污染，对生态环境产生危害。

	
	
	电力
	电网发生“污闪”故障，造成大面积停电。

	13
	地质
灾害
	
	发生滑坡、崩塌、泥石流，可能造成电力设施受损以及人员伤亡和财产损失。

	14
	森林
火险
	
	造成林木损毁，导致人员伤亡、空气污染等。电力设施周边森林火灾导致电力设备故障跳闸、受损，导致区域甚至大面积停电。


说明：台风风险主要考虑大风、风暴潮，由台风引起的降雨风险参照暴雨灾种。
image1.png
(SRR 09RVTEZET08, SMETONEE ) . 4o
SRR, RE=GRTNGA. A, S9W). ZaRI

AL B RS SRR BRREIOT. SR, TN
aROAI0R 1,

Ca——
e S

-

- e o a8

P A

A

o v | o | ox &

" mn osn wn

R e

@ e wn o e

o e @ =

" s e o a

P e e e

e s o

o s | woy | w a

=

| vmmarm | sy | o

e B .- | oz e o zamnoe o namn

R0 (RSO <R200%  (QITZO IS <RAISON)  RS0R ST <A1




