附件2

累计责任限额计算方式

根据《深圳市环境污染强制责任保险费率及测算说明（2021版）》，累计责任限额计算方式如下：

累计责任限额＝水环境污染责任投保最低累计限额+大气环境污染责任投保最低累计限额+土壤环境污染责任投保最低累计限额

水环境污染责任投保最低累计限额档次分级

涉水风险物质厂界内最大存在量与临界量比值（Qw）	Qw＝0	0<Qw<1	1≤Qw<10	10≤Qw<20	20≤Qw<50	50≤Qw
限额（万元）	0	30	60	100	200	300
废水排放量（吨/日）	Qe＝0	0<Qe<50	50≤Qe<100	100≤Qe<500	500≤Qe<1000	1000≤Qe
限额（万元）	0	40	60	80	100	120

大气环境污染责任投保最低累计限额档次分级

涉气风险物质厂界内最大存在量与临界量比值（Qa）	Qa＝0	0<Qa<1	1≤Qa<10	10≤Qa<20	20≤Qa<50	50≤Qa
限额（万元）	0	30	60	100	200	300

土壤环境污染责任投保最低累计限额档次分级

涉土重金属风险物质厂界内最大存在量（吨）	Qs＝0	0<Qs<10	10≤Qs<50	50≤Qs<100	100≤Qs
限额（万元）	0	30	60	100	200
涉土挥发性、半挥发性风险物质厂界内最大存在量（吨）	Qs＝0	0<Qs<10	10≤Qs<50	50≤Qs<100	100≤Qs
限额（万元）	0	30	60	100	200
注：①涉水、涉气风险物质厂界内最大存在量是指《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）“附录A突发环境事件风险物质及临界量清单”所列的风险物质年度最大存在量。②涉水、涉气风险物质临界量是指《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）“附录A突发环境事件风险物质及临界量清单”所列的风险物质数量。③涉土重金属风险物质、涉土挥发性、半挥发性风险物质厂界内最大存在量是指国家、广东省、深圳市建设用地土壤污染风险管控标准所列的重金属、挥发性和半挥发性风险物质年度最大存在量。