近零碳排放建筑试点制冷剂逸散温室气体核算指引

制冷剂逸散温室气体排放指建筑中冷冻、冷藏或冷气机等设备所使用的制冷剂在建筑运行、维护过程中不可避免地泄漏到大气中所造成的温室气体排放。制冷剂逸散产生的温室气体排放数据需作为信息项报告在碳排放特征章节，温室气体核算公式如下：
Ey=ADyi×EFyi×GWPyi
式中：
	Ey 
	——冷冻、冷藏或冷气机等逸散源产生的温室气体排放，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

	ADyi
	——第i类逸散源的填充量，单位为吨（t）；

	EFyi 
	——第i类逸散源的逸散系数，取值参考表1；

	GWPyi 
	——第i类逸散源产生的温室气体的全球变暖潜势值，取值参考表2。
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	名称
	单位
	逸散系数a

	空调系统
	%
	5

	中、大型冷冻、冷藏装备b
	%
	22

	a 数据来源于《IPCC 2006年国家温室气体清单指南 2019修订版》volume 3, chapter7, table 7.9，为表中所列数据的算术平均值。
b百货店、超市、大型购物中心等类型建筑的冷链系统属于该类别。
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表2 温室气体全球变暖潜势值表
	温室气体种类
	IPCC 第二次评估报告值（GWP100 年）

	氢氟碳化物（HFCs）
	HFC-23
	11700

	
	HFC-32
	650

	
	HFC-125
	2800

	
	HFC-134a
	1300

	
	HFC-143a
	3800

	
	HFC-152a
	140

	
	HFC-404a
	[bookmark: _GoBack]3260

	
	HFC-227ea
	2900

	
	HFC-236fa
	6300
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近零碳排放建筑试点制冷剂逸散温室气体 核算指引     制冷剂逸散 温室气体 排放指建筑中 冷冻、 冷藏 或冷气 机 等设备所使用的制冷剂 在 建筑运行 、维护 过程中 不可避 免地泄漏到大气中所造成的 温室气体 排放。 制冷剂 逸散 产 生的温室气体 排放 数据 需 作为信息项 报告在 碳排放特征 章 节 ， 温室气体核算 公式如下：   Ey=AD yi × EF yi × GWP yi   式中：  

E y    —— 冷冻、冷藏 或 冷气机 等逸散源产生的温室气体 排放，单位为吨二氧化碳当量（ tCO 2 e ）；  

AD yi  —— 第 i 类逸散源的填充量，单位为吨（ t ）；  

EF yi    —— 第 i 类逸散源的 逸散系数 ，取值参考表 1 ；  

GWP yi    —— 第 i 类逸散源产生的温室气体的全球变暖潜 势值，取值参考表 2 。  

表 1   冷冻、冷藏及冷气机 等逸散源的 逸散系数  

名称  单位  逸散系数 a  

空调系统  %  5  

中、大型 冷冻 、冷藏装备 b  %  22  

a   数据来源于 《 IPCC 2006 年国家温室气体清单指南   2019 修订版》 volume 3, chapter7,  table 7.9 ，为表中所列数据的算术平均值。   b 百 货店 、 超市 、 大型购物中心 等类型建筑的冷链系统属于该类别。  

