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创建方案




（编制大纲）
 
 
项目名称：                                   
项目类型：□大气环境治理；□污水治理；□固废综合治理；□建筑；□能源；□交通；□生态建设；□农业；□多领域            
申报主体类型：  □园区  □企业  □其他                         
所属行政区：                                   
申报单位：                             （盖章）                            
创建期限：         年    月 至      年    月  

 
 
 
    年   月   日
[bookmark: _Toc5499]编制要求

一、内容说明
项目创建方案应依照《深圳市减污降碳协同控制标杆项目建设实施方案》，对项目工作基础、目标指标、特色举措、工作保障、实施计划等内容进行阐述。
二、格式要求
报告文本统一采用A4幅面纸，要求格式统一、字体大小适中，图表清晰、规范。
三、报告要求
项目申报单位可自行或委托专业机构编制创建方案，报告需经项目申报单位审核并加盖公章，确保内容真实准确。


深圳市减污降碳协同控制标杆项目
创建方案
（编制大纲）

一、项目概况
[bookmark: _Toc1316][bookmark: _Toc28582]（一）申报单位概况
简述企业主营业务、产业规模、绿色低碳荣誉等。
（二）项目建设背景
简述项目建设背景及行业现状。
[bookmark: _Toc28058]（三）项目概况
概述项目总体情况，明确项目位置与核算边界，若存在同一厂区合租、多家子公司独立运营、主体共用厂区设施等特殊情况的，需说明本项目的核算覆盖范围、数据统计口径，厘清共用区域的核算分配规则，避免出现数据重叠或漏统的问题。明确基准年、创建期限与预期验收时间，简述减污降碳协同举措、总投资规模、预期成效等。
[bookmark: _Toc17671]二、基准年工作基础
若为扩建、改建、技术改造项目，需填写第（一）至（三）小节；若为新建项目，无基准年排放数据，需填写第（四）小节。
[bookmark: _Toc24503][bookmark: _Toc5672]（一）核算范围
确定基准年限，明确基准年污染物与温室气体排放的核算边界，基准年应涵盖连续12个自然月。
[bookmark: _Toc32450]（二）污染物排放情况
1. 申报领域为大气环境治理、污水治理、能源、交通、农业、多领域的项目：核算基准年主要污染物排放量，重点说明主要污染物排放源、核算方法等。
2. 申报领域为固废综合治理、建筑、生态建设领域的项目：依据项目实际情况填写。
[bookmark: _Toc734]（三）碳排放情况
核算基准年碳排放总量及碳强度，重点说明排放源、活动数据、排放因子等。
[bookmark: _Toc22461][bookmark: _Toc9402]（四）新建项目排放情况
新建项目需说明规划、环保等部门审批情况。在建项目无基准年实测排放数据的，可依据项目环评报告、环评批复中的核定产能、工况等数据，作为项目基准现状基础数据进行污染物和碳排放估算。新建项目尚未实现连续12个月运营的，可依托项目已有工况、台账等数据科学估算基准年排放水平。
三、目标指标
明确创建期限，对照《实施方案》指标体系，逐项说明各项指标的目标，并以表格形式汇总（表1）。重点列明碳排放、污染物排放、可再生能源利用等定量指标的测算过程。设置目标时应符合以下要求：
1. 对于改建、扩建、技术改造项目，在测算创建期污染物及碳排放相关指标目标时，核算边界、排放因子应与基准年保持一致。
2. 对于大气环境治理、固废综合治理、交通等设置有碳排放稳步下降目标的领域，若企业低碳基础较好，碳排放下降空间有限，自评估相关指标已达到行业先进水平，建议和同类项目或工艺方案进行对比。对于新建项目，可与本市同类型项目或设施的平均排放水平或先进水平进行比较。
3. 购买或通过其他方式转移获取的各类减排量（CCER等）可作说明，但不应计入碳减排量。
4. 鼓励申报单位适当增加特色创新性指标。
表1 指标目标设置
	一级指标
	指标名称
	基准值（基准年）
	目标值
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


四、创建期实施内容
[bookmark: _GoBack]围绕创建目标，系统梳理项目建设中具有协同性、创新性、示范性的减污降碳特色举措。申报单位可结合项目实际，按建设内容维度（如技术改造、智慧管控、管理制度等）或项目实施时序分类（已完工、在建实施、规划新增）。各项举措建议明确建设内容、技术路径、对应支撑的创建指标及减污降碳协同成效。
1. 已完工项目：申报前已结项、投入使用的项目；
2. 在建实施项目：申报前已开工、尚未结项，创建期内持续推进的项目；
3. 规划新增项目：申报后启动实施、为达成创建目标落地的新增举措。
[bookmark: _Toc5582]五、实施计划与工作保障
根据项目建设要求，科学合理确定项目建设进度安排，保障项目有序落地、按期完成、稳定运营。重点说明资金投入计划，列举建设项目名称、项目内容、资金类型（政府投资或社会投资）、实施年限，填写资金投入计划（表2），在建项目可提供设备采购合同、工程施工合同等佐证；规划新增项目可提供立项批复等佐证（如有）。
表2 资金投入计划
	序号
	项目名称
	项目内容
	投资类型
	项目额度
（万元）
	立项
时间
	结项时间
	对应建设指标
	佐证材料名录
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[bookmark: _Toc24868]六、有关证明材料
（1）第三方出具的碳核查报告（如有）；
（2）拟实施重点项目的有关文件，如可行性报告、发展规划方案、实施方案等资料关键页；
（3）项目创建指标计算佐证材料等。
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附表 常见排放源排放因子
	序号
	排放源名称
	排放因子数值
	排放因子单位

	1
	外购电力1
	0.4419
	tCO2/MWh

	2
	汽油2
	2.92
	tCO2/t燃料

	3
	柴油2
	3.1
	tCO2/t燃料

	4
	液化天然气
	2.58
	tCO2/t燃料

	5
	液化石油气
	3.1
	tCO2/t燃料

	6
	天然气
	0.0022
	tCO2/m3燃料

	7
	乙炔3
	3.3846
	tCO2/t燃料

	8
	高锰酸钾4
	0.0696
	tCO2/t原材料

	说明：
1.0.4419tCO2/MWh来源为2025年12月生态环境部、国家统计局发布的广东省电力二氧化碳排放因子。
2.汽油密度以0.775kg/L计，柴油密度以0.845kg/L计。
3.乙炔燃烧化学反应方程式：2C2H2+5O2→4CO2↑+ 2H2O
4.碱性高锰酸盐法除胶渣化学反应方程式：C+4KMnO4+4KOH→4K2MnO4+CO2↑+2H2O
5.上表未列明的化石燃料燃烧排放因子，按以下公式计算：
排放因子=燃料的单位热值含碳量×燃料的热值×燃料的碳氧化率×44/12
其中：
（1）燃料的单位热值含碳量来源于《省级温室气体清单编制指南》表1.7；
（2）燃料的热值来源于GB/T 2589—2020《综合能耗计算通则》附录A的平均低位发热量、以区间段给出的取其上限值；
（3）燃料的碳氧化率来源于《省级温室气体清单编制指南》表1.7。
6.蒸汽排放因子计算公式：
蒸汽排放因子=生产蒸汽的能源排放因子×蒸汽的热值÷（生产蒸汽的能源热值×转换效率）




