附件1

防雷装置检测点明细表
序号	检测分项	检测内容	工程量
1	裙楼屋面	金属围栏（4个点）、风机（7个点）、风机护栏（7个点）、射灯杆（3个点）、摄像头杆（2个点）	23
2	1、2号电梯机房	电梯基座（2个点）、金属线槽（2个点）、控制柜（2个点）、配电箱（1 个点）、SPD（1个点）	8
3	3、4号电梯机房	电梯基座（2个点）、金属线槽（2个点）、控制柜（2个点）、配电箱（1 个点）、SPD（1个点）	8
4	5号电梯机房	电梯基座（1个点）、金属线（1个点）、控制柜（1个点）、配电箱（1个点）、SPD（1个点）	5
5	6号电梯机房	电梯基座（1个点）、金属线（1个点）、控制柜（1个点）、配电箱（1个点）、SPD（1个点）	5
6	7号电梯机房	电梯基座（1个点）、金属线（1个点）、控制柜（1个点）、配电箱（1个点）、SPD（1个点）	5
7	8号电梯机房	电梯基座（1个点）、金属线（1个点）、控制柜（1个点）、配电箱（1个点）、SPD（1个点）	5
8	9号电梯机房	电梯基座（1个点）、金属线（1个点）、控制柜（1个点）、配电箱（1个点）、SPD（1个点）	5
9	屋顶	不等高面（6个点）、金属爬梯（8个点）、排油烟风机（1个点）、屋顶幕墙阳光棚（7个点）、离心风机（5个点）、金属围栏（4个点）、东面空调外机（6个点）、冷却塔机组（1个点）、南面空调外机（33个点）、北面空调外机（27个点）、东南面广告牌（3个点）、西北角广告牌（3个点）、配电箱（12个点）、金属水管（1个点）、太阳能灭蚊灯（8个点）、电梯空调外机（7个点）、南面配电箱SPD（1个点）、接闪带（24个点）、引下线（31个点）、金属水箱（1个点）、金属线槽（1个点）、	190
10	屋顶稳压泵房	稳压泵（2 个点）、配电箱（1 个点）、金属线槽（1 个点）、等电位连接带（1 个点）、SPD（1个点）	6
11	第七层的四面强弱电井（整体重新计算）	强电井7-014：金属线槽（1个点）、等电位连接带（1个点）、照明箱（1个点）、应急照明箱（1个点）；弱电井7-001：模块箱（6个点）、金属线槽（4个点）、网络机柜（3个点）；强电井7-009：等电位连接带（1个点）、金属线槽（1个点）、应急照明箱（1个点）、照明箱（2个点）；弱电井7-007：金属线槽（4个点）、模块箱（5个点）、等电位连接带（1个点）；强电井7-003：金属线槽（2个点）、应急照明箱（1个点）、照明箱（1个点）、等电位连接带（1个点）；弱电井7-002：等电位连接带（1个点）、金属线槽（3个点）、模块箱（4个点）；强电井7-015：金属线槽（1个点）、配电箱（1个点）、等电位连接带（1个点）；弱电井7-005;金属线槽（3个点）、模块箱（6个点）、网络机柜（3个点）；弱电井7-012：金属线槽（4个点）、模块箱（9个点）、网络机柜（3个点）；强电井7-011：配电箱（1个点）、金属线槽（1个点）、等电位连接带（1个点）；弱电井7-004：机柜（3个点）、模块箱（5个点）、金属线槽（3个点）；7005新风机房弱电井：模块箱（6个点）、配电箱（1个点）、金属线槽（1个点）；	97
12	1层消防控制中心	机柜（8个点）、操作台（3个点）、金属吊顶（1个点）、防静电地板（1个点）、等电位连接带（1个点）、金属线槽（1个点）、幕墙（1个点）、控制柜(2个点）、配电柜（1个点）、SPD（1个点）、水位监测装置（2个点）	22
13	1层网络中心	机柜（80个点）、金属隔墙（4个点）、防静电地板（1个点）、线缆桥架（1 个点）、金属吊顶（1个点）、排风槽（3个点）、等电位连接带（1个点）、空调（5个点）	96
14	1层网络中心配电间	配电柜（7个点）、UPS电池架（8个点）、防静电地板（1个点）、线缆桥架（1个点）、等电位连接带（1个点）、消防管道（1个点）、空调（3个点）、UPS1（1个点）、UPS2（1个点）、UPS3（1个点）、UPS4（1个点）、UPS1电源输出柜（1个点）、UPS2电源输出柜（1个点）、XXAT1柜（1个点）、XXAT2柜（1个点）、配电箱SPD（2个点）、UPS1柜SPD（1个点）、UPS2柜SPD（1个点）	34
15	-1层配电房	等电位连接带（1个点）、金属线槽（4个点）、低压配电柜4组（4个点）、金属门（3个点）、SPD（4个点）	16
16	-1层发电机房	等电位连接带（1个点）、楼梯扶手（3个点）、水箱（1个点）、排风槽（3个点）、配电柜（1个点）、发电机（1个点）、金属门（2个点）、储油罐（1个点）、输油管（1个点）	14
17	—2层人防发电机房	等电位连接带（1个点）、油罐（1个点）、排风槽（1个点）、输油管道（1个点）、金属门（1个点）	5
18	-1层监控中心	等电位连接带（1个点）、金属线槽（1个点）、金属吊顶（1个点）、防静电地板（1个点）、显示墙（1个点）、操作台（1个点）、机柜（3个点）、配电柜（1个点）、UPS电池箱（1个点）、SPD（2个点）、金属门（1个点）	14
19	-2层水泵房	等电位连接带（1个点）、水箱（1个点）、稳压罐（1个点）、水泵（7个点）、配电箱（2个点）、金属线槽（1个点）、金属门（1个点）	14
20	-2层水泵房控制室	等电位连接带（1个点）、控制柜（5个点）、金属线槽（1个点）、金属门（2个点）	9
21	-2层空调主机房	等电位连接带（1个点）、空调主机（2个点）、集水器（1个点）、分水器（1个点）、板式换热器（2个点）、蓄水箱（1个点）、水泵（13个点）、稳压罐（1个点）、乙二醇水箱（1个点）、金属门（1个点）、楼梯扶手（1个点）	25
22	-2层中央空调控制室	等电位连接带（1个点）、配电柜（10个点）、金属线槽（1个点）、金属门（2个点）	14
23	-2层中水机房	水箱（1个点）、稳压罐（1个点）、水泵（6个点）、配电箱（4个点）、金属线槽（1个点）、金属门（1个点）	14
24	-2层直饮水机房	水箱（2个点）、水泵（2个点）、配电箱（1个点）、金属线槽（1个点）、金属门（1个点）、净化器（1个点）	8
25	总计	642