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措施清单
	项目类型
	措施内容

	工程施工
	1.地上改造
	2.地下改造

	
	1.铺设卵石
	1.装设景观灯

	
	2.拆除现有围蔽设施
	2.增设给水管道

	
	3.修建围栏
	3.增设排水管道

	
	4.修建汀步道
	/

	
	5.种植景观地被
	/

	
	6.铺设人行道
	/

	施工前保护措施
	1.前期咨询及保护方案编制

	
	2.划定控制保护范围

	
	3.成立应急监督小组

	
	4.明确各阶段古树保护责任人

	
	5.技术交底和安全教育

	
	6.划定围蔽施工区域

	施工中保护措施
	1.工程施工保护措施
	2.保护复壮技术措施

	
	（1）拆除作业防护措施
	（1）枝干处理措施
（分干4、分干5）
	（7）修建围栏

	
	（2）土方开挖作业根系保护措施
	（2）气根牵引I
	（8）设置古树保护标识牌

	
	（3）污水防渗措施
	（3）修建支撑
	（9）树体防腐

	
	（4）防尘措施
	（4）木腐菌防治
	（10）促根施肥

	
	（5）危险物品管控措施
	（5）蛀干性害虫防治
	（11）定期监测措施

	
	（6）防火措施
	（6）修枝整形
	/

	完工后保护措施
	1.林业有害生物监测及防治

	
	2.特殊天气养护

	
	3.加强日常巡查养护

	
	4.古树健康状况诊断
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