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一、技术描述

（一）项目概要

口腔修复体制作师竞赛项目是指在标准化竞赛场地，根据题目要求和现场提供的器械、耗材与设备，围绕理论考试、数字化三单位固定全冠桥体设计、全口义齿排列等开展综合性技能竞赛项目。本次竞赛主要考核选手理论知识掌握扎实度、实操操作的规范性、精准度、熟练性、创新性及方案设计、细节把控、误差修正等专业能力和技巧，考查选手掌握口腔修复基础理论、数字化修复设计规范、义齿排列标准工艺等专业知识，熟悉三单位固定全冠桥体数字化设计要点、全口义齿排列咬合调整、形态美学塑造等核心内容，掌握各竞赛模块的操作流程、技术标准与质量评判要求，同时将科学严谨、精益求精、标准合规、精准塑形、匠心专注的职业素养贯穿于口腔修复理论应用与实操制作全过程，全面检验选手岗位专业能力与综合职业素养。
（二）基本知识及能力要求

	理论知识相关要求
	权重比例（%）

	基础知识
	—职业道德与行业规范

—口腔解剖生理学基础、牙体形态结构知识

—口腔医学美学基础知识、美学在口腔修复工艺中的应用及仿真工艺制作知识

—口腔修复材料学基础知识

—口腔修复设备安全操作规范

—相关行业法律法规、质量标准与行业准则
	25

	冠桥修复
	—牙体缺损修复的种类及设计、修复要点

—固定义齿的组成、分类、设计及修复要点

—固定义齿固位体设计与制作要求
	15

	可摘局部

义齿修复
	—牙列缺损分类

—可摘局部义齿的结构

—可摘局部义齿的固位与稳定

—可摘局部义齿制作的要点

—可摘局部义齿的设计
	10

	全口义齿

修复
	—无牙颌的解剖生理

—全口义齿修复的基本结构

—全口义齿的固位原理与稳定

—全口义齿修复的排牙与咬合  

—全口义齿的排牙原则和要求

—全口基托蜡型

—平衡颌的调整
	20

	模型制作与义齿修理
	—模型灌注

—模型修整

—代型制作

—可摘局部义齿的修理

—全口义齿的修理
	10

	瓷修复与

数字化

技术知识
	—烤瓷熔附金属冠桥制作技术

—全瓷冠制作技术

—瓷贴面制作技术

—CAD/CAM数字化设计与制作技术
	20

	合计
	100

	实操能力相关要求
	权重比例（%）

	数字化

三单位

固定全冠

桥体设计
	—熟练运用CAD设计软件完成基牙数据适配、三单位桥体一体化建模设计

—精准调控边缘密合度、邻接间隙、咬合参数，优化桥体受力结构

—完成美学塑形、误差修正与文件规范保存，确保成果符合临床功能与行业精度标准。
	40

	全口义齿

排列
	—精准校准无牙颌颌位关系与咬合基准

—规范完成上下颌人工牙排列，保证牙列对称规整、弧度自然；

—全方位调试咬合平衡，消除咬合干扰；

—兼顾义齿固位稳定性与仿生美学效果，完成细节修整与质量自检
	40

	质量把控与

综合处置
	—具备精细化质控能力，可精准排查、修正设计与制作中的各类缺陷

—熟练处置赛场设备、耗材轻微异常等突发问题

—严格遵守院感防控、工位整理规范，全程践行标准化、精细化操作准则
	20

	合计
	100


二、试题及评判标准

（一）试题

1.初赛采用半公开试题的方式。报名开始后执委会在网站http://www.szzx.org.cn/→“技能竞赛”→“技能竞赛总览”栏目对应项目下公布500道理论题库，供参赛选手自主学习使用。报名结束后，参赛选手可登录竞赛训练平台自主开展练习。平台网址：https://sgz.szzx.org.cn/distexam/#/1797864258452549632/training_login。
2.决赛采用全公开试题的方式。选手按赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式完成数字化三单位全冠桥体设计、全口义齿排列两个模块实操项目，要求选手遵守国家法律法规和行业规范，具有良好的职业道德和素养，爱岗敬业，恪守行业规范，掌握口腔修复体制作师的理论基本知识，操作基本技能，具备良好的沟通能力、解决生产实践中的实际问题，对质量的高度重视等。
（二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排
	赛程
	方式
	竞赛时间（分钟）

	初赛
（理论知识）
	上机考核
	90

	决赛

（实际操作）
	现场实操
	模块A：数字化三单位固定全冠

桥体设计及就位
	40
	220

	
	
	模块B：全口义齿排列
	180
	


2.初赛试题。采用计算机竞赛系统从公布的题库中随机抽取试卷题量的70%和命题专家现场编制的30%组成正式赛题。主要考核基础知识、专业知识的理论知识，题型为单选题、多选题、判断题，满分为100分。其中，单选题70题，每题1分；多选题10题，每题2分；判断题20题，每题0.5分。

3.决赛试题。选手根据赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式完成数字化三单位固定全冠桥体设计及就位+全口义齿排列两个模块，具体内容如下：
模块A：数字化三单位固定全冠桥体设计及就位

案例描述：模拟临床常见后牙牙列缺损病例，患者左下颌第一磨牙单颗牙齿缺失，基牙条件良好，无牙周病变、牙槽嵴缺损及咬合紊乱问题，需制作左下颌5、6、7三单位固定全冠桥体修复体。选手需严格依据口腔解剖标准形态、咬合生物力学原理、固位就位原理、省赛数字化设计规范，完成修复体三维建模、结构设计、就位道规划、参数校准、误差优化，重点保障修复体就位顺畅、边缘密合、邻接适度、咬合均衡、形态仿生，整体结构符合生物力学承载要求，完全适配临床佩戴与使用标准。

（1）本题分值:100分

（2）考核时间:40分钟

考核规定时间为两阶段:设计20分钟和就位20分钟，设计和就位竞赛间隔时间约5.5小时，间隔期间，赛场统一安排工作人员完成排版、切削加工，各修复体标注专属序号，与参赛选手一一匹配，单批次工件整体加工时长约4小时，不计入比赛时间，超时立即终止操作，未完成操作不计分。

（3）考核形式：实操

（4）具体考核要求：

①严格遵循比赛操作流程规范，完整完成赛前准备、数据核验、缺损评估、就位道规划、修复方案规划、三维建模设计、咬合与邻接参数调试、就位适配修正、缺陷自检优化全流程标准化操作。

②重点考核左下颌567牙体解剖形态建模精准度、修复体就位道设计合理性、整体就位顺畅度、边缘密合精度、邻接间隙规范性、咬合受力均衡性、桥体结构稳定性及整体美学协调性，全程操作规范、质控严谨。

（5）否定项说明：若设计成果存在修复体无法顺利就位、边缘严重不密合、咬合完全失衡、桥体结构存在致命缺陷、牙体形态严重失真等重大问题，无法满足基础临床就位及使用功能，裁判可直接终止评分，本模块不计成绩。

模块B：全口义齿排列
案例描述：模拟无牙颌病例，患者牙槽嵴平整、颌位关系稳定、无口腔异常病变，需完成上下颌全口人工牙标准化排列制作。选手需严格参照全国赛事统一排列标准、咬合平衡原理与口腔美学规范，精准校准颌位关系，规范排列人工牙，调试正中咬合，前伸、侧方平衡咬合状态，优化牙列弧度与整体形态，保障全口义齿固位稳定、咬合均匀、受力合理、形态自然仿生，满足临床佩戴功能与美学要求。

（1）本题分值：100分

（2）考核时间：180分钟，超时立即终止操作。
（3）考核形式：实操

（4）具体考核要求：

①严格遵循比赛统一操作流程，规范完成赛前准备、颌位精准校准、咬合基准定位、人工牙对称排列、基托形态修整、多向咬合平衡调试、成品质量自检全流程。

②重点考核颌位校准精准度、牙列排列规整对称度、咬合平衡稳定性、义齿固位支撑稳定性、整体口腔美学效果及标准化职业操作规范。

（5）否定项说明：若成品存在严重咬合错乱、牙列畸形变形、义齿无法固位、咬合完全失衡、完全丧失临床使用功能等重大缺陷，裁判可直接终止评分，本模块不计成绩。
（三）评判标准

1.分数权重
	赛程
	考核内容
	配分
	权重
	综合排名

配比

	初赛
	理论
	100
	100%
	20%

	决赛
	模块A：数字化三单位固定全冠

桥体设计及就位
	100
	40%
	80%

	
	模块B：全口义齿排列
	100
	60%
	

	总计
	100%


2.评判标准

（1）初赛由计算机竞赛系统按单选题每题1分，多选题每题2分，判断题每题0.5分自动判分，各题型错选、多选或少选均不得分。

（2）决赛由裁判根据评分表评分，评分标准如下：

模块A 评分标准
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准

	数字化

三单位

固定全冠

桥体设计

（70分）
	新建订单，选择牙位、修复体类型（固位体和桥体、连接牙桥）与数字化模型
	5
	修复体类型（固位体/桥体/连接牙桥）选择错误—扣2分；

修复牙位选择错误（每错1颗扣1分，上限2颗）—扣2分；

导入工作模型错误—扣2分；

未导入对颌模型—扣2分；

（以上累计扣完5分为止）

	
	咬合平面调整，放置𬌗平面板
	5
	未放置𬌗平面板—扣2分；

𬌗平面与眶耳平面夹角＞10°—扣2分；

𬌗平面与眶耳平面夹角5°~10°—扣1分；

	
	修整牙龈，正确刻画修复体边缘线
	5
	未修整牙龈模型—扣1分；

边缘线刻画位置错误（偏离基牙颈缘＞1mm）—扣2分；

边缘线不连续/中断—扣1分；

边缘线有明显锯齿状不平顺—扣1分；

	
	调整修复体外形、咬合、接触点位置
	5
	修复体外形明显过小或过大—扣2分；

咬合面形态与对颌无对应关系—扣2分；

接触点位置未设置在邻面中1/3—扣1分；

	
	调整牙冠大小、位置、倾斜度
	5
	牙冠尺寸与邻牙比例明显失调—扣2分；

牙冠排列偏离正常牙弓弧线（Spee曲线/Wilson曲线）＞2mm—扣2分；

牙冠长轴倾斜度与邻牙不协调—扣1分；

	
	选择就位道方向，生成代型参数
	5
	各基牙就位道方向不一致，存在相互制约（倒凹干涉）—扣2分；

就位道方向存在明显倒凹未处理—扣2分；

代型参数（聚合度/间隙）设置错误—扣1分；

	
	调整牙冠凸度、牙尖高度
	5
	颊舌面凸度过平或过突（与邻牙对比明显不协调）—扣2分；

牙尖高度与对颌牙尖不匹配—扣2分；

中央窝深度不足/过深—扣1分；

	
	按邻接关系排牙，密合连接颈缘线
	5
	桥体排列与邻牙无接触或压迫过紧—扣2分；

桥体颈缘线与基牙颈缘线不连续—扣2分；

桥体与牙龈间有明显间隙（＞0.5mm）—扣1分；

	
	消除咬合高点，保证最低厚度0.6mm
	5
	正中咬合存在咬合高点—扣2分（每处扣1分，上限2处）；

侧方运动存在干扰高点—扣2分（每处扣1分，上限2处）；

修复体最薄处厚度＜0.6mm—扣1分；

	
	邻接设置 - 0.02mm，接触形式正确
	5
	邻接间隙未设置为0.02mm—扣2分；

后牙未设置为面接触—扣2分；

前牙未设置为点接触—扣2分；

（以上累计扣完5分为止）；

	
	桥底呈马鞍形，轻接触牙龈
	5
	桥底形态未呈马鞍形（平面或尖形）—扣2分；

桥底与牙龈接触过紧（压迫变形）—扣2分；

桥底与牙龈完全无接触（间隙＞0.5mm）—扣1分；

	
	完善设计，使用工具加强连接
	5
	桥体连接界面未添加加强设计—扣2分；

连接处设计面积明显不足—扣2分；

未使用加固工具/功能—扣1分；

	
	连接体面积：后牙＞15mm²
	5
	连接体面积10～15mm²—扣2分；

连接体面积5～10mm²—扣3分；

连接体面积＜5mm²—扣5分；

（取单项扣分，不累计）；

	
	正确输出最终桥体设计文件
	5
	文件格式输出错误—扣2分；

文件数据不完整（缺失组件）—扣2分；

文件命名/保存路径错误—扣1分；

	数字化

三单位

固定全冠

桥体就位

（30分）
	桥冠就位
	5
	桥冠就位不平稳（需施加额外压力）—扣1分；

边缘形态有卷边/翻卷—扣1分；

就位后桥冠明显翘动—扣1分；

边缘与基牙颈缘存在缝隙（＞0.1mm）—扣1分；

桥冠与基牙密合性差（松动＞0.2mm）—扣1分；

	
	邻面接触区
	6
	邻面接触区位置偏移（偏离邻面中1/3）—扣2分；

就位时邻牙代型发生移动—扣2分；

咬合纸拉出无阻力或撕破—扣1分；

邻面接触区非2mm椭圆形—扣1分；

	
	桥冠边缘调磨
	3
	边缘粗糙不光顺—扣1分；

边缘存在飞边（＞0.1mm）—扣1分；

边缘存在明显毛刺—扣1分；

	
	桥冠调𬌗
	5
	正中咬合面无高点—2分，存在高点—0分；

牙尖交错𬌗无咬合高点—1分，否则0分；

功能尖呈均匀多点接触（≥3点）—1分，否则0分；

侧方运动无𬌗干扰—1分，否则0分；

	
	牙冠形态表面
	8
	表面有划痕/缺损—扣1分；

邻接松紧不适度（过紧或过松）—扣1分；

邻接区有肉眼可见缝隙—扣1分；

食物排溢沟未形成或不清晰—扣1分；

𬌗面存在咬合高点—扣1分；

侧方运动有障碍—扣1分；

𬌗面尖窝沟嵴模糊不清—扣1分；

表面未达抛光镜面标准—扣1分；

	
	特殊扣分项
	3
	整体美观及适配度：

桥冠整体形态美学协调—1分（不协调扣1分）；

桥冠与邻牙形态匹配度好—1分（不匹配扣1分）；

桥冠与对颌牙功能匹配良好—1分（不良扣1分）；

	总分
	100
	


模块B 评分标准

	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


全口义齿

排列
	上颌前牙牙弓弧度与颌弓弧度一致
	5
	牙弓弧度较牙槽嵴弓偏窄（单侧偏差＞2mm）—扣2分；

牙弓弧度较牙槽嵴弓偏宽（单侧偏差＞2mm）—扣2分；

牙弓左右不对称—扣1分；

	
	前牙唇、舌向倾斜度恰当
	5
	前牙唇倾过度（＞18°）—扣2分；

前牙舌倾异常（＞5°）—扣2分；

左右同名牙倾斜度不一致（偏差＞3°）—扣1分；

	
	上下尖牙对位位置准确、对称
	5
	尖牙位置偏离牙槽嵴顶（＞1mm）—扣2分；

左右尖牙高度不一致（偏差＞1mm）—扣2分；

上下尖牙对位关系错位（＞0.5mm）—扣1分；

	
	正中𬌗接触良好，前牙浅覆颌浅覆盖
	5
	前牙覆𬌗深度＞4mm（深覆𬌗）—扣2分；

前牙覆盖距离＞4mm（深覆盖）—扣2分；

前牙无任何咬合接触（开𬌗）—扣1分；

	
	后牙各功能尖相对位置正确
	5
	上颌功能尖（舌尖）未对正下颌牙槽嵴顶—扣2分；

下颌功能尖（颊尖）未对正上颌牙槽嵴顶—扣2分；

功能尖与对颌牙尖窝对位偏差＞1mm—扣1分；

	
	后牙与对颌牙建立尖窝交错关系
	5
	尖窝锁结关系不良（＜3点接触）—扣2分；

后牙接触点少于对颌牙面1/3—扣2分；

单侧后牙无咬合接触—扣1分；

	
	后牙排列补偿曲线、横𬌗曲线适宜
	5
	补偿曲线曲度异常（正常约1.5～2.5mm）—扣2分；

横𬌗曲线左右不对称—扣2分；

横𬌗曲线反向（上凸）—扣1分；

	
	具备前伸平衡𬌗
	5
	前伸𬌗前牙接触、后牙无接触—扣2分；

前伸𬌗后牙接触、前牙无接触—扣2分；

三点接触不完全（仅1~2点）—扣1分；

	
	具备侧方平衡𬌗
	5
	侧方𬌗工作侧无接触—扣2分；

侧方𬌗平衡侧有干扰接触—扣2分；

侧方𬌗双侧接触不均匀—扣1分；

	
	蜡义齿组织面形态流畅、无倒凹
	5
	组织面存在明显倒凹（＞0.5mm，每处扣1分，上限2处）—扣2分；

组织面形态凹凸不平—扣2分；

组织面有明显压痕/气泡—扣1分；

	
	人工牙在基托中固定牢靠
	5
	人工牙与基托蜡型连接处开裂（每处扣1分，上限2处）—扣2分；

人工牙可用手轻微晃动—扣2分；

人工牙与蜡型间隙＞0.5mm—扣1分；

	
	人工牙龈缘、牙间乳头形态美观
	5
	牙间乳头形态缺失/过平—扣2分；

龈缘曲线不自然、呈直线状—扣2分；

龈缘与邻牙不连续—扣1分；

	
	基托蜡型伸展范围符合要求
	3
	基托边缘距牙槽嵴顶不足2mm—扣1分；

基托伸展未覆盖磨牙后垫前1/3（下颌）—扣1分；

基托边缘未覆盖前庭黏膜转折处（前庭沟底）—扣1分；

	
	边缘形态圆钝、与模型密合
	3
	边缘呈锐角/薄刃状（非圆钝）—扣1分；

边缘与模型分离＞0.5mm—扣1分；

边缘有明显波浪状不平整—扣1分；

	
	牙龈线外形、位置协调统一
	3
	牙龈线左右高度不一致（偏差＞1mm）—扣1分；

牙龈线曲线弧度不自然—扣1分；

牙龈线位置偏离牙颈部（＞0.5mm）—扣1分；

	
	腭皱外形符合生理解剖要求
	5
	腭皱形态缺失或未制作—扣1分；

腭皱形态不清晰/过浅—扣2分；

腭皱排列不对称—扣2分；

	
	根形态与牙体长轴方向协调
	5
	根形态未与牙冠长轴方向一致（偏差＞10°，每颗扣1分，上限2颗）—扣2分；

根形态长度不足牙冠1/2—扣2分；

根形态粗细不均匀—扣1分；

	
	蜡型厚度均匀，不小于 2mm
	3
	蜡型局部厚度＜2mm（每处扣1分，上限2处）—扣2分；

蜡型局部厚度＜1mm（每处扣2分）—扣2分（与上项累计扣完3分为止）；

	
	基托喷光光洁、自然、无气孔
	5
	表面存在气泡（每个扣1分，上限3个）—扣3分；

表面光泽度不足（哑光/粗糙）—扣1分；

表面有细小划痕或凹坑—扣1分；

	
	模型与颌架无余蜡、干净整洁
	3
	模型表面有残余蜡屑—扣1分；

颌架固定环/连接处有余蜡—扣1分；

模型底座有多余蜡块—扣1分；

	
	牙间接触点松紧适宜、外形自然美观
	5
	接触点过松（探针毫无阻力顺畅通过）—扣2分；

接触点过紧（邻牙明显受压移位）—扣2分；

接触点位置不在邻面中1/3—扣1分；

	
	特殊扣分项
	5
	整体效果：

全口义齿整体美学效果（颜色/形态/排列协调）—2分（不协调扣2分）；

上下颌咬合垂直距离正常—2分（明显过高或过低扣2分）；

蜡型表面整体整洁度—1分（差扣1分）；

	总分
	100
	


3.评判方法

（1）初赛由计算机系统自动判分。

（2）决赛裁判组共8名，其中裁判长1名，加密裁判1名，裁判员6名。在同等条件下由裁判长采用抽签方式进行裁判分组及确定小组组长。

（3）决赛前由裁判长组织所有裁判员进行培训，统一评分标准。以3名裁判员为1组形式对所在工位的选手操作进行现场打分。裁判根据分组按照统一评分标准负责该组所有选手的现场评分，并对自己评分项目签字确认评分结果。

（4）决赛评分小组中分差大于10分（含10分）者则由小组组长负责在组内组织讨论复议，结果提交裁判长审核；以取各裁判评分平均数的方式计算选手的最终得分，按照四舍五入的原则，分数保留小数点后两位。

（5）每位选手操作完成后裁判员需完成对该选手的评分，才能进入下一轮的执裁工作，直至比赛结束。

（6）裁判长对所有裁判员的打分过程的公平、公正性进行监督。裁判员评定期间若有争议，由裁判长裁决。

（7）比赛结束后，所有裁判员需在选手成绩汇总表上进行确认签字，方视为完成执裁工作。

4.综合排名。选手最终名次依据初赛和决赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名，成绩均四舍五入保留两位小数点。其中初赛成绩占20%、决赛成绩占80%，即选手综合成绩=初赛成绩×20%+决赛成绩×80%。当综合成绩相同时，以决赛成绩高者名次在前，若仍相同时，则以决赛模块B、A顺序的分数高低决定排名。
三、竞赛细则

（一）参赛证于竞赛报到时凭有效身份证件领取。

（二）各类人员须统一佩戴由执委会印制的证件，着装整齐。

（三）理论竞赛选手须提前20分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛20分钟后方可离场，开赛迟到20分钟不得入场，按自动弃权处理。

（四）理论竞赛选手的出场顺序和工位由竞赛系统随机生成。

（五）实操竞赛选手须提前30分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号（工位）入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛30分钟后方可离场，开赛迟到30分钟不得入场，按自动弃权处理。

（六）实操竞赛选手的出场顺序和工位由抽签决定，不得私自调换竞赛选手号，否则按取消参赛处理。

（七）选手不能携带与竞赛相关的文件资料、通讯工具、电子设备等进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，交头接耳，否则将给予警告或取消竞赛资格。

（八）各赛场除现场裁判、选手、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入竞赛区。所有选手未经同意不可私自离开赛场，否则按弃权处理。
（九）竞赛期间，选手未经大赛执委会批准，不得接受其他单位和个人对竞赛相关内容的采访，不得私自公布竞赛相关资料和情况。

（十）竞赛过程中，选手须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按规定以书面形式向执委会申诉受理部提出申诉。

（十一）选手认为赛场提供的设备、工具不符合规定的应立即向现场裁判提出更换。

（十二）竞赛规定时间结束时，选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间，在工作人员引导下离开赛场。

（十三）冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

（十四）竞赛现场配备实时监控系统，对现场赛事进行完整的实时监控和录像，并有专人对竞赛环节进行全程录像。

（十五）如竞赛出现不可预见的异常情况，由执委会与组委会商议后，作出处理决定。

四、竞赛场地、设施设备

（一）赛场规格

1.初赛。参照计算机类工种考核要求布置赛场，配备与参赛人数相适应的计算机及竞赛答题软件，保证单人单机并留有一定数量的备用机。
2.决赛。竞赛现场设有竞赛区、裁判室、赛务室、候赛室、选手室等，合计总面积约609平方米。每个竞赛模设置1个比赛工位，合计2个比赛工位，每个工位的面积约1.8平方米（长1.5m、宽1.2m），每个工位进门处设置物料摆放区，工位与物料摆放区之间用隔板遮挡隔开。
（二）场地布局图

提供规格（长度、宽度）清晰的布局图。
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（三）基础设施清单

竞赛所需设备、工具，由赛场提供，未明确在选手携带工具清单中的，一律不得带入赛场。赛场提供的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。赛场提供设施、设备具体如以下清单表所示：
初赛设施、设备清单

	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	电脑
	1套/选手
	统一配置


决赛设施、设备清单
	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	电脑
	1套/选手
	

	2
	设计软件
	1台/选手
	3shape

	3
	放大镜
	共用
	10倍

	4
	技工打磨机
	1台/选手
	

	5
	研磨磨头
	1套/选手
	

	6
	平均值

（牙合）架
	1台/选手
	

	7
	上（牙合）架磁铁
	1个/选手
	

	8
	无牙颌石膏模型
	1副/选手
	

	9
	蜡堤
	1副/选手
	

	10
	排牙雕刻刀
	1套/选手
	

	11
	加热感应器
	1个/选手
	

	12
	人工牙
	1副/选手
	

	13
	红蜡片
	共用
	

	14
	酒精灯
	共用
	备用

	15
	酒精喷灯
	1个/选手
	

	16
	95%酒精
	共用
	（备用）

	17
	排牙导板
	1副/选手
	

	18
	咬合纸
	1套/选手
	

	19
	红蓝铅笔
	1套/选手
	

	20
	铅笔
	1支/选手
	

	21
	套尺(15cm)
	1套/选手
	

	22
	防护用品
	1套/选手
	


禁止携带物品清单表

	序号
	设备和材料名称
	举例

	1
	通讯设备
	手机、电话手表等

	2
	移动存储设备、电子设备
	U盘、录音笔

	3
	任何与竞赛内容相关的物品
	复习资料、教材等


五、安全、健康要求

（一）赛场设医务室，配备医护人员，当选手或赛场其他人员发生身体不适时，进行医护处理。

（二）严格按照安全应急预案加强对竞赛全过程的动态管理，确保竞赛活动安全有序。

（三）竞赛过程参赛选手能胜任全部竞赛操作体能要求，并且遵守赛场安全操作规程；对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏；服从现场裁判的指挥，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，保证操作过程中人身安全和设备安全。
（四）选手若患有传染性疾病（如流感、皮肤病、肠道传染病等），不得参与竞赛，一经发现，立即终止其参赛资格，并按相关规定做好防控措施；竞赛期间出现头晕、恶心、受伤等不适，需立即停止操作，向现场工作人员或裁判报告，及时接受处置。

（五）一旦发生火灾，立即停止竞赛，现场工作人员立即组织人员疏散，使用现场消防器材进行初期灭火，并及时拨打119火警电话，上报竞赛组委会。

（六）严禁在竞赛场地内大声喧哗、交头接耳，严禁传递与竞赛相关的信息、物品，严禁抄袭、借鉴其他选手的操作成果。

（七）裁判需严格按照竞赛评分标准执裁，做到公平、公正、公开，不得徇私舞弊、偏袒选手；工作人员需履行岗位职责，主动配合竞赛开展，提供优质服务。
六、本技术文件条款的最终解释权归深圳市人力资源和社会保障局所有。
